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Limba: Engleza
Anti-static carbon fiber record brush
ATA-10
Product Description:
Designed for daily vinyl care. Soft carbon fiber bristles reach deep into grooves to remove dust, while anti-static properties prevent dust from being attracted back. Lightweight and easy to handle - an essential tool for vinyl lovers.

How to Use:
1. Place the vinyl record on the turntable and start the platter spinning at normal speed.
1. Gently hold the brush by the handle or middle section. Lightly place the bristles onto the record surface at a slight angle.
1. Let the brush remain in a fixed position for 2-3 rotations to allow the carbon fibers to absorb dust and neutralize static electricity.
1. Slowly move the brush from the center of the record toward the outer edge in a straight or slightly curved motion. This pulls dust off the record.
1. For heavily soiled records, repeat steps 2-4 as needed until the surface appears clean.

Pro Tip: Always clean your record before the stylus touches the groove. This ensures every track starts clean.

How to Clean the Brush:
Simply rotate the silver brush grip in and out of the black handle a few times.

Note:
1. Do not touch the carbon fiber bristles or subject to any undue pulling or bending.
1. NEVER wash with water or any cleaning solution - this will permanently damage the anti-static performance.
1. Store in a dry, clean place, away from oil, moisture, or chemicals.
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Limba: Romana
Perie antistatica din fibra de carbon pentru discuri de vinil
ATA-10
Descriere produs:
Conceputa pentru ingrijirea zilnica a discurilor de vinil. Perii moi din fibra de carbon patrund adanc in caneluri pentru a indeparta praful, iar proprietatile antistatice impiedica atragerea prafului inapoi. Usoara si usor de manevrat - un accesoriu esential pentru iubitorii de vinil.

Mod de utilizare:
1. Asezati discul de vinil pe pick-up si porniti platoul la viteza normala.
1. Tineti usor peria de maner sau de partea din mijloc. Asezati delicat perii pe suprafata discului, la un unghi usor inclinat.
1. Lasati peria intr-o pozitie fixa timp de 2-3 rotatii, pentru ca fibrele de carbon sa absoarba praful si sa neutralizeze electricitatea statica.
1. Deplasati incet peria din centrul discului catre marginea exterioara, printr-o miscare dreapta sau usor curbata. Astfel, praful este indepartat de pe disc.
1. Pentru discuri foarte murdare, repetati pasii 2-4 dupa nevoie, pana cand suprafata pare curata.

Sfat util: Curatati intotdeauna discul inainte ca acul sa atinga canelura. Astfel, fiecare piesa incepe curat.

Cum se curata peria:
Rotiti pur si simplu de cateva ori partea argintie de prindere a periei in interiorul si in afara manerului negru.

Nota:
1. Nu atingeti perii din fibra de carbon si nu ii supuneti unei trageri sau indoiri excesive.
1. Nu spalati NICIODATA cu apa sau cu solutii de curatare - acest lucru va deteriora permanent performanta antistatica.
1. Depozitati intr-un loc uscat si curat, ferit de ulei, umiditate sau substante chimice.
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Limba: Greaca
Αντιστατική βούρτσα δίσκων από ανθρακονήματα
ATA-10
Περιγραφή προϊόντος:
Σχεδιασμένη για την καθημερινή φροντίδα βινυλίων. Οι μαλακές τρίχες από ανθρακονήματα εισχωρούν βαθιά στα αυλάκια για να απομακρύνουν τη σκόνη, ενώ οι αντιστατικές ιδιότητες αποτρέπουν την εκ νέου προσέλκυση σκόνης. Ελαφριά και εύκολη στον χειρισμό - ένα απαραίτητο αξεσουάρ για τους λάτρεις των βινυλίων.

Τρόπος χρήσης:
1. Τοποθετήστε τον δίσκο βινυλίου στο πικάπ και θέστε το πλατό σε περιστροφή με κανονική ταχύτητα.
1. Κρατήστε απαλά τη βούρτσα από τη λαβή ή το μεσαίο τμήμα. Τοποθετήστε προσεκτικά τις τρίχες στην επιφάνεια του δίσκου υπό ελαφριά γωνία.
1. Αφήστε τη βούρτσα σε σταθερή θέση για 2-3 περιστροφές, ώστε οι ίνες άνθρακα να απορροφήσουν τη σκόνη και να εξουδετερώσουν τον στατικό ηλεκτρισμό.
1. Μετακινήστε αργά τη βούρτσα από το κέντρο του δίσκου προς την εξωτερική άκρη, με ευθεία ή ελαφρώς καμπύλη κίνηση. Έτσι απομακρύνεται η σκόνη από τον δίσκο.
1. Για πολύ λερωμένους δίσκους, επαναλάβετε τα βήματα 2-4 όπως απαιτείται, μέχρι η επιφάνεια να φαίνεται καθαρή.

Χρήσιμη συμβουλή: Καθαρίζετε πάντα τον δίσκο πριν η βελόνα αγγίξει το αυλάκι. Έτσι κάθε κομμάτι ξεκινά καθαρά.

Πώς να καθαρίσετε τη βούρτσα:
Απλώς περιστρέψτε μερικές φορές την ασημί λαβή της βούρτσας μέσα και έξω από τη μαύρη λαβή.

Σημείωση:
1. Μην αγγίζετε τις τρίχες από ανθρακονήματα και μην τις τραβάτε ή τις λυγίζετε υπερβολικά.
1. Μην πλένετε ΠΟΤΕ με νερό ή οποιοδήποτε καθαριστικό διάλυμα - αυτό θα προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην αντιστατική απόδοση.
1. Φυλάσσετε σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από λάδια, υγρασία ή χημικές ουσίες.
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Limba: Bulgara
Антистатична четка от въглеродни влакна за винилови плочи
ATA-10
Описание на продукта:
Предназначена за ежедневна грижа за винилови плочи. Меките влакна от въглеродни влакна проникват дълбоко в каналите, за да отстранят праха, а антистатичните свойства предотвратяват повторното привличане на прах. Лека и лесна за използване - необходим аксесоар за любителите на винила.

Начин на употреба:
1. Поставете виниловата плоча върху грамофона и стартирайте въртенето на платера при нормална скорост.
1. Дръжте внимателно четката за дръжката или средната част. Поставете леко влакната върху повърхността на плочата под малък ъгъл.
1. Оставете четката в неподвижно положение за 2-3 оборота, за да могат въглеродните влакна да абсорбират праха и да неутрализират статичното електричество.
1. Преместете бавно четката от центъра на плочата към външния ръб с права или леко извита линия. Това отстранява праха от плочата.
1. При силно замърсени плочи повторете стъпки 2-4 при необходимост, докато повърхността изглежда чиста.

Полезен съвет: Винаги почиствайте плочата, преди иглата да докосне канала. Така всяка песен започва чисто.

Как да почистите четката:
Просто завъртете сребристата част на четката навътре и навън от черната дръжка няколко пъти.

Забележка:
1. Не докосвайте влакната от въглеродни влакна и не ги подлагайте на прекомерно дърпане или огъване.
1. НИКОГА не мийте с вода или какъвто и да е почистващ разтвор - това ще повреди трайно антистатичните свойства.
1. Съхранявайте на сухо и чисто място, далеч от масло, влага или химикали.
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Limba: Maghiara
Antisztatikus szénszálas lemeztisztító kefe
ATA-10
Termékleírás:
Mindennapi vinylápolásra tervezve. A puha szénszálas sörték mélyen behatolnak a barázdákba, hogy eltávolítsák a port, míg az antisztatikus tulajdonságok megakadályozzák, hogy a por újra visszatapadjon. Könnyű és egyszerűen használható - nélkülözhetetlen eszköz a bakelitlemezek kedvelőinek.

Használat:
1. Helyezze a bakelitlemezt a lemezjátszóra, és indítsa el a tányér forgását normál sebességen.
1. Óvatosan fogja meg a kefét a nyélnél vagy a középső résznél. Finoman helyezze a sörtéket a lemez felületére enyhe szögben.
1. Tartsa a kefét rögzített helyzetben 2-3 fordulatig, hogy a szénszálak felszívják a port és semlegesítsék a sztatikus elektromosságot.
1. Lassan mozgassa a kefét a lemez közepétől a külső széle felé, egyenes vagy enyhén ívelt mozdulattal. Ez eltávolítja a port a lemezről.
1. Erősen szennyezett lemezek esetén szükség szerint ismételje meg a 2-4. lépést, amíg a felület tisztának nem tűnik.

Hasznos tipp: Mindig tisztítsa meg a lemezt, mielőtt a tű hozzáér a barázdához. Így minden szám tisztán indul.

A kefe tisztítása:
Egyszerűen forgassa meg néhányszor az ezüstszínű kefemarkolatot be és ki a fekete nyélből.

Megjegyzés:
1. Ne érintse meg a szénszálas sörtéket, és ne húzza vagy hajlítsa meg őket túlzottan.
1. SOHA ne mossa vízzel vagy tisztítóoldattal - ez tartósan károsítja az antisztatikus teljesítményt.
1. Száraz, tiszta helyen tárolja, olajtól, nedvességtől és vegyszerektől távol.
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Limba: Poloneza
Antystatyczna szczotka z włókna węglowego do płyt winylowych
ATA-10
Opis produktu:
Przeznaczona do codziennej pielęgnacji płyt winylowych. Miękkie włosie z włókna węglowego dociera głęboko do rowków, aby usuwać kurz, a właściwości antystatyczne zapobiegają jego ponownemu przyciąganiu. Lekka i łatwa w użyciu - niezbędne akcesorium dla miłośników winyli.

Sposób użycia:
1. Umieść płytę winylową na gramofonie i uruchom obrót talerza z normalną prędkością.
1. Delikatnie trzymaj szczotkę za uchwyt lub środkową część. Ostrożnie przyłóż włosie do powierzchni płyty pod niewielkim kątem.
1. Pozostaw szczotkę w stałej pozycji przez 2-3 obroty, aby włókna węglowe wchłonęły kurz i zneutralizowały ładunki elektrostatyczne.
1. Powoli przesuń szczotkę od środka płyty w kierunku zewnętrznej krawędzi, ruchem prostym lub lekko zakrzywionym. W ten sposób kurz zostaje usunięty z płyty.
1. W przypadku mocno zabrudzonych płyt powtórz kroki 2-4 w razie potrzeby, aż powierzchnia będzie wyglądać na czystą.

Wskazówka: Zawsze czyść płytę, zanim igła dotknie rowka. Dzięki temu każdy utwór zaczyna się czysto.

Jak czyścić szczotkę:
Wystarczy kilka razy obrócić srebrny uchwyt szczotki do środka i na zewnątrz czarnej rączki.

Uwaga:
1. Nie dotykaj włosia z włókna węglowego ani nie narażaj go na nadmierne ciągnięcie lub zginanie.
1. NIGDY nie myj wodą ani żadnym środkiem czyszczącym - spowoduje to trwałe pogorszenie działania antystatycznego.
1. Przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od oleju, wilgoci lub substancji chemicznych.
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Limba: Ceha
Antistatický kartáček z uhlíkových vláken na gramofonové desky
ATA-10
Popis produktu:
Určeno pro každodenní péči o vinylové desky. Měkké štětiny z uhlíkových vláken pronikají hluboko do drážek a odstraňují prach, zatímco antistatické vlastnosti zabraňují jeho opětovnému přitahování. Lehký a snadno ovladatelný - nezbytný doplněk pro milovníky vinylu.

Použití:
1. Položte vinylovou desku na gramofon a spusťte otáčení talíře běžnou rychlostí.
1. Jemně držte kartáček za rukojeť nebo střední část. Lehce přiložte štětiny na povrch desky pod mírným úhlem.
1. Nechte kartáček ve stálé poloze po dobu 2-3 otáček, aby uhlíková vlákna zachytila prach a neutralizovala statickou elektřinu.
1. Pomalu pohybujte kartáčkem od středu desky směrem k vnějšímu okraji, rovným nebo mírně zakřiveným pohybem. Tím se prach z desky odstraní.
1. U silně znečištěných desek opakujte kroky 2-4 podle potřeby, dokud povrch nebude vypadat čistě.

Tip: Desku vždy vyčistěte dříve, než se jehla dotkne drážky. Každá skladba tak začne čistě.

Jak kartáček čistit:
Jednoduše několikrát otočte stříbrnou částí kartáčku dovnitř a ven z černé rukojeti.

Poznámka:
1. Nedotýkejte se štětin z uhlíkových vláken a nevystavujte je nadměrnému tahání nebo ohýbání.
1. NIKDY nemyjte vodou ani žádným čisticím roztokem - trvale by to poškodilo antistatický účinek.
1. Skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah oleje, vlhkosti nebo chemikálií.
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Limba: Slovaca
Antistatická kefka z uhlíkových vlákien na gramofónové platne
ATA-10
Popis produktu:
Určená na každodennú starostlivosť o vinylové platne. Mäkké štetiny z uhlíkových vlákien prenikajú hlboko do drážok a odstraňujú prach, zatiaľ čo antistatické vlastnosti bránia jeho opätovnému priťahovaniu. Ľahká a jednoducho ovládateľná - nevyhnutný doplnok pre milovníkov vinylu.

Použitie:
1. Položte vinylovú platňu na gramofón a spustite otáčanie taniera bežnou rýchlosťou.
1. Jemne držte kefku za rukoväť alebo strednú časť. Štetiny zľahka priložte na povrch platne pod miernym uhlom.
1. Nechajte kefku v pevnej polohe počas 2-3 otáčok, aby uhlíkové vlákna zachytili prach a neutralizovali statickú elektrinu.
1. Pomaly posúvajte kefku od stredu platne smerom k vonkajšiemu okraju, priamym alebo mierne zakriveným pohybom. Tým sa prach z platne odstráni.
1. Pri silne znečistených platniach opakujte kroky 2-4 podľa potreby, kým povrch nebude vyzerať čistý.

Tip: Platňu vždy vyčistite skôr, ako sa ihla dotkne drážky. Každá skladba tak začne čisto.

Ako čistiť kefku:
Jednoducho niekoľkokrát otočte striebornú časť kefky dovnútra a von z čiernej rukoväte.

Poznámka:
1. Nedotýkajte sa štetín z uhlíkových vlákien a nevystavujte ich nadmernému ťahaniu alebo ohýbaniu.
1. NIKDY neumývajte vodou ani žiadnym čistiacim roztokom - trvalo by to poškodilo antistatický účinok.
1. Skladujte na suchom a čistom mieste, mimo oleja, vlhkosti alebo chemikálií.
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Limba: Germana
Antistatische Schallplattenbürste aus Kohlefaser
ATA-10
Produktbeschreibung:
Entwickelt für die tägliche Pflege von Vinyl-Schallplatten. Weiche Kohlefaserborsten dringen tief in die Rillen ein, um Staub zu entfernen, während die antistatischen Eigenschaften verhindern, dass Staub erneut angezogen wird. Leicht und einfach zu handhaben - ein unverzichtbares Zubehör für Vinyl-Liebhaber.

Anwendung:
1. Legen Sie die Vinyl-Schallplatte auf den Plattenspieler und starten Sie den Plattenteller mit normaler Geschwindigkeit.
1. Halten Sie die Bürste vorsichtig am Griff oder am Mittelteil. Setzen Sie die Borsten leicht schräg auf die Plattenoberfläche.
1. Lassen Sie die Bürste 2-3 Umdrehungen lang in einer festen Position, damit die Kohlefasern Staub aufnehmen und statische Elektrizität neutralisieren können.
1. Bewegen Sie die Bürste langsam von der Mitte der Platte zum äußeren Rand, in einer geraden oder leicht gebogenen Bewegung. Dadurch wird der Staub von der Platte entfernt.
1. Bei stark verschmutzten Platten wiederholen Sie die Schritte 2-4 nach Bedarf, bis die Oberfläche sauber aussieht.

Profi-Tipp: Reinigen Sie die Platte immer, bevor die Nadel die Rille berührt. So beginnt jeder Titel sauber.

So reinigen Sie die Bürste:
Drehen Sie einfach den silbernen Bürstengriff einige Male in den schwarzen Griff hinein und wieder heraus.

Hinweis:
1. Berühren Sie die Kohlefaserborsten nicht und ziehen oder biegen Sie sie nicht übermäßig.
1. NIEMALS mit Wasser oder Reinigungslösung waschen - dies beeinträchtigt die antistatische Leistung dauerhaft.
1. An einem trockenen, sauberen Ort aufbewahren, fern von Öl, Feuchtigkeit oder Chemikalien.
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