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Language: English
Vinyl record stabilizer with level gauge
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Product Description:
Vinyl's unique appeal lies in its warm analog sound, but vibrations, warped records and unstable speed often ruin the listening experience. This vinyl stabilizer minimizes vibration and warping, stabilizes playback speed, and lets your turntable reproduce warm, detailed, authentic analog sound as intended.

Key Features:
· IMPROVES SOUND QUALITY – Adds mass to the record, reducing unwanted vibrations and resonance. Results in tighter bass, clearer midrange sound, and expanded soundstage for a more immersive listening experience.
· FLATTENS SLIGHTLY WARPED RECORDS – The downward pressure helps flatten minor dish warps, ensuring consistent stylus contact with the groove and reducing skipping or distorted playback.
· HIGH-DENSITY METAL CONSTRUCTION – Precision-machined from aluminum alloy for optimal weight distribution and long-lasting durability.
· ENHANCES SPEED STABILITY – Increases the rotational inertia of the platter, helping to smooth out speed fluctuations from belt or motor irregularities for more stable pitch and timing.
· SOFT ANTI-SLIP BASE – Underside features a soft velvet pad that protects your precious vinyl labels and prevents slipping during playback.
· UNIVERSAL FIT – Standard center hole design fits most turntable spindles. Compatible with 12-inch, 10-inch, and 7-inch records. Works on both belt-drive and direct-drive turntables.

How to Use:
1. Place your record onto the turntable platter as you normally would.
2. Hold the record weight by its sides (not top edge) and center it directly above the spindle.
3. Slowly lower the weight onto the record, guiding the spindle through the center hole.
4. Allow the weight to rest fully on the record. The anti-slip base should contact the label area, not the grooves.
5. Start the turntable and enjoy improved sound.
6. After playback, lift the weight straight up and store in a safe place
Pro Tip: Always place and remove the weight with the turntable stopped (not spinning). This prevents accidents and protects your stylus.

Storage Tips:
✅ Store on a soft surface (cloth, silicone pad) to prevent scratching the metal finish
✅ Keep in the original box or a felt pouch when not in use
❌ Do not stack heavy objects on top of the weight
❌ Avoid dropping onto hard surfaces 
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Limba: Romana
Stabilizator pentru discuri de vinil cu nivela
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Descriere produs:
Farmecul unic al vinilului consta in sunetul sau analogic cald, dar vibratiile, discurile deformate si viteza instabila pot afecta adesea experienta de auditie. Acest stabilizator pentru vinil reduce vibratiile si deformarea, stabilizeaza viteza de redare si permite pick-up-ului sa redea sunetul analogic cald, detaliat si autentic asa cum a fost conceput.

Caracteristici principale:
· IMBUNATATESTE CALITATEA SUNETULUI - Adauga masa discului, reducand vibratiile si rezonanta nedorite. Rezultatul este un bass mai ferm, medii mai clare si o scena sonora mai ampla, pentru o experienta de auditie mai captivanta.
· APLATIZEAZA DISCURI USOR DEFORMATE - Presiunea descendenta ajuta la aplatizarea deformarilor minore de tip concav, asigurand contact constant al acului cu santul si reducand sariturile sau redarea distorsionata.
· CONSTRUCTIE METALICA DE INALTA DENSITATE - Prelucrat cu precizie din aliaj de aluminiu pentru distributie optima a greutatii si durabilitate indelungata.
· IMBUNATATESTE STABILITATEA VITEZEI - Creste inertia de rotatie a platoului, ajutand la netezirea fluctuatiilor de viteza cauzate de curea sau de neregularitatile motorului, pentru o intonatie si o sincronizare mai stabile.
· BAZA MOALE ANTIALUNECARE - Partea inferioara are un pad moale din catifea care protejeaza etichetele pretioase ale discurilor si previne alunecarea in timpul redarii.
· POTRIVIRE UNIVERSALA - Designul cu orificiu central standard se potriveste cu majoritatea axelor de pick-up. Compatibil cu discuri de 12 inch, 10 inch si 7 inch. Functioneaza atat cu pick-up-uri cu transmisie pe curea, cat si cu transmisie directa.

Mod de utilizare:
7. Asaza discul pe platoul pick-up-ului, asa cum faci in mod normal.
8. Tine greutatea pentru disc de partile laterale (nu de marginea superioara) si centreaz-o direct deasupra axului.
9. Coboara lent greutatea pe disc, ghidand axul prin orificiul central.
10. Lasa greutatea sa se aseze complet pe disc. Baza antialunecare trebuie sa atinga zona etichetei, nu santurile.
11. Porneste pick-up-ul si bucura-te de un sunet imbunatatit.
12. Dupa redare, ridica greutatea drept in sus si depoziteaz-o intr-un loc sigur.
Sfat util: Asaza si indeparteaza intotdeauna greutatea cu pick-up-ul oprit (nu in rotatie). Acest lucru previne accidentele si protejeaza acul.

Sfaturi de depozitare:
✅ Depoziteaza pe o suprafata moale (laveta, pad din silicon) pentru a preveni zgarierea finisajului metalic
✅ Pastreaza in cutia originala sau intr-un saculet din fetru atunci cand nu este folosit
❌ Nu aseza obiecte grele peste greutate
❌ Evita scaparea pe suprafete dure
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Γλώσσα: Ελληνικά
Σταθεροποιητής δίσκων βινυλίου με ένδειξη στάθμης
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Περιγραφή προϊόντος:
Η μοναδική γοητεία του βινυλίου βρίσκεται στον ζεστό αναλογικό ήχο του, όμως οι κραδασμοί, οι παραμορφωμένοι δίσκοι και η ασταθής ταχύτητα συχνά χαλούν την εμπειρία ακρόασης. Αυτός ο σταθεροποιητής βινυλίου μειώνει τους κραδασμούς και την παραμόρφωση, σταθεροποιεί την ταχύτητα αναπαραγωγής και επιτρέπει στο πικάπ σας να αναπαράγει τον ζεστό, λεπτομερή και αυθεντικό αναλογικό ήχο όπως προορίζεται.

Κύρια χαρακτηριστικά:
· ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΧΟΥ - Προσθέτει μάζα στον δίσκο, μειώνοντας ανεπιθύμητους κραδασμούς και συντονισμό. Το αποτέλεσμα είναι πιο σφιχτό μπάσο, καθαρότερες μεσαίες συχνότητες και διευρυμένη ηχητική σκηνή για πιο καθηλωτική εμπειρία ακρόασης.
· ΙΣΙΩΝΕΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ - Η προς τα κάτω πίεση βοηθά να ισιώσουν μικρές κυρτώσεις, εξασφαλίζοντας σταθερή επαφή της βελόνας με την αυλάκωση και μειώνοντας τα πηδήματα ή την παραμορφωμένη αναπαραγωγή.
· ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ - Κατασκευασμένο με ακρίβεια από κράμα αλουμινίου για βέλτιστη κατανομή βάρους και μακροχρόνια αντοχή.
· ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - Αυξάνει την περιστροφική αδράνεια του πλατό, βοηθώντας στην εξομάλυνση διακυμάνσεων ταχύτητας από ανωμαλίες του ιμάντα ή του μοτέρ για πιο σταθερό τόνο και χρονισμό.
· ΜΑΛΑΚΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ - Η κάτω πλευρά διαθέτει μαλακό βελούδινο pad που προστατεύει τις πολύτιμες ετικέτες των δίσκων και αποτρέπει την ολίσθηση κατά την αναπαραγωγή.
· ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - Ο τυπικός σχεδιασμός κεντρικής οπής ταιριάζει στους περισσότερους άξονες πικάπ. Συμβατό με δίσκους 12, 10 και 7 ιντσών. Λειτουργεί με πικάπ κίνησης με ιμάντα και άμεσης κίνησης.

Τρόπος χρήσης:
13. Τοποθετήστε τον δίσκο στο πλατό του πικάπ όπως συνήθως.
14. Κρατήστε το βάρος δίσκου από τα πλάγια (όχι από την επάνω άκρη) και κεντράρετέ το ακριβώς πάνω από τον άξονα.
15. Κατεβάστε αργά το βάρος πάνω στον δίσκο, οδηγώντας τον άξονα μέσα από την κεντρική οπή.
16. Αφήστε το βάρος να στηριχθεί πλήρως στον δίσκο. Η αντιολισθητική βάση πρέπει να αγγίζει την περιοχή της ετικέτας, όχι τις αυλακώσεις.
17. Ξεκινήστε το πικάπ και απολαύστε βελτιωμένο ήχο.
18. Μετά την αναπαραγωγή, σηκώστε το βάρος κάθετα προς τα πάνω και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.
Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετείτε και αφαιρείτε πάντα το βάρος με το πικάπ σταματημένο (όχι σε περιστροφή). Έτσι αποτρέπονται ατυχήματα και προστατεύεται η βελόνα.

Συμβουλές αποθήκευσης:
✅ Φυλάσσετε σε μαλακή επιφάνεια (πανί, pad σιλικόνης) για να αποφύγετε γρατζουνιές στο μεταλλικό φινίρισμα
✅ Κρατήστε το στο αρχικό κουτί ή σε θήκη από τσόχα όταν δεν χρησιμοποιείται
❌ Μην στοιβάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο βάρος
❌ Αποφύγετε την πτώση σε σκληρές επιφάνειες
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Език: Български
Стабилизатор за винилови плочи с нивелир
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Описание на продукта:
Очарованието на винила е в топлия аналогов звук, но вибрации, изкривени плочи и нестабилна скорост могат да развалят слушането. Този стабилизатор намалява вибрациите и изкривяването, стабилизира скоростта и помага на грамофона да възпроизвежда топъл, детайлен звук.

Основни характеристики:
· ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ЗВУКА - Добавя маса към плочата и намалява вибрациите и резонанса. Осигурява по-стегнат бас, по-ясни среди и по-широка звукова сцена.
· ИЗРАВНЯВА ЛЕКО ИЗКРИВЕНИ ПЛОЧИ - Натискът надолу помага да се изравнят малки деформации, осигурява постоянен контакт на иглата с канала и намалява прескачането.
· МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ - Прецизно изработен от алуминиева сплав за добро разпределение на теглото и дълга издръжливост.
· ПОВИШАВА СТАБИЛНОСТТА НА СКОРОСТТА - Увеличава инерцията на платера и изглажда колебанията от ремъка или мотора за по-стабилен тон и синхрон.
· МЕКА ПРОТИВОХЛЪЗГАЩА ОСНОВА - Кадифената долна подложка защитава етикетите на плочите и предотвратява приплъзване при възпроизвеждане.
· УНИВЕРСАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ - Стандартният централен отвор пасва на повечето шпиндели. Съвместим с 12-, 10- и 7-инчови плочи, при ремъчно или директно задвижване.

Начин на употреба:
19. Поставете плочата върху платера на грамофона както обикновено.
20. Дръжте тежестта за плоча отстрани (не за горния ръб) и я центрирайте директно над шпиндела.
21. Бавно спуснете тежестта върху плочата, като насочвате шпиндела през централния отвор.
22. Оставете тежестта да легне изцяло върху плочата. Противохлъзгащата основа трябва да докосва зоната на етикета, а не каналите.
23. Стартирайте грамофона и се насладете на подобрен звук.
24. След възпроизвеждане повдигнете тежестта право нагоре и я съхранявайте на безопасно място.
Полезен съвет: Поставяйте и махайте тежестта само при спрян грамофон. Това предотвратява инциденти и предпазва иглата.

Съвети за съхранение:
✅ Съхранявайте върху мека повърхност (кърпа, силиконова подложка), за да предотвратите надраскване на металното покритие
✅ Дръжте в оригиналната кутия или във филцов калъф, когато не се използва
❌ Не поставяйте тежки предмети върху тежестта
❌ Избягвайте изпускане върху твърди повърхности
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Nyelv: magyar
Bakelitlemez-stabilizátor vízszintjelzővel
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Termékleírás:
A bakelit különleges vonzereje a meleg analóg hangzásban rejlik, de a rezgések, a vetemedett lemezek és az instabil sebesség gyakran rontják a zenehallgatási élményt. Ez a bakelitstabilizátor csökkenti a rezgést és a vetemedés hatását, stabilizálja a lejátszási sebességet, és lehetővé teszi, hogy lemezjátszója a meleg, részletgazdag, autentikus analóg hangzást adja vissza.

Fő jellemzők:
· JAVÍTJA A HANGMINŐSÉGET - Tömeget ad a lemezhez, csökkentve a nem kívánt rezgéseket és rezonanciát. Feszesebb basszust, tisztább középtartományt és szélesebb hangteret eredményez a magával ragadóbb zenehallgatási élményért.
· ENYHÉN VETEMEDETT LEMEZEKET LAPÍT - A lefelé irányuló nyomás segít kisimítani a kisebb tányérszerű vetemedéseket, biztosítva a tű egyenletes érintkezését a barázdával, és csökkentve az ugrást vagy torz lejátszást.
· NAGY SŰRŰSÉGŰ FÉMSZERKEZET - Precízen megmunkált alumíniumötvözetből készült az optimális súlyelosztás és a hosszú élettartam érdekében.
· FOKOZZA A SEBESSÉGSTABILITÁST - Növeli a tányér forgási tehetetlenségét, segítve a szíj vagy a motor egyenetlenségeiből eredő sebességingadozások kisimítását, stabilabb hangmagasságot és időzítést biztosítva.
· PUHA CSÚSZÁSGÁTLÓ TALP - Az alsó rész puha bársonypadot tartalmaz, amely védi az értékes lemezcímkéket, és megakadályozza a csúszást lejátszás közben.
· UNIVERZÁLIS ILLESZKEDÉS - A szabványos központi furat kialakítása a legtöbb lemezjátszó orsójához illeszkedik. Kompatibilis 12 hüvelykes, 10 hüvelykes és 7 hüvelykes lemezekkel. Szíjhajtású és közvetlen hajtású lemezjátszókkal is használható.

Használati útmutató:
25. Helyezze a lemezt a lemezjátszó tányérjára a megszokott módon.
26. A lemezsúlyt az oldalainál fogja meg (ne a felső pereménél), és központosítsa közvetlenül az orsó fölé.
27. Lassan engedje le a súlyt a lemezre, az orsót a központi furaton keresztül vezetve.
28. Hagyja, hogy a súly teljesen a lemezre feküdjön. A csúszásgátló talp a címke területével érintkezzen, ne a barázdákkal.
29. Indítsa el a lemezjátszót, és élvezze a jobb hangzást.
30. Lejátszás után emelje fel a súlyt egyenesen felfelé, és tárolja biztonságos helyen.
Hasznos tipp: A súlyt mindig álló lemezjátszón helyezze fel és vegye le (ne forgás közben). Ez megelőzi a baleseteket és védi a tűt.

Tárolási tippek:
✅ Puha felületen tárolja (kendőn, szilikonpárnán), hogy elkerülje a fémfelület karcolódását
✅ Használaton kívül tartsa az eredeti dobozban vagy filctasakban
❌ Ne helyezzen nehéz tárgyakat a súly tetejére
❌ Kerülje, hogy kemény felületre essen
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Język: polski
Stabilizator płyty winylowej z poziomicą
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Opis produktu:
Wyjątkowy urok winylu tkwi w jego ciepłym, analogowym brzmieniu, ale wibracje, odkształcone płyty i niestabilna prędkość często psują wrażenia słuchowe. Ten stabilizator do winyli minimalizuje wibracje i odkształcenia, stabilizuje prędkość odtwarzania i pozwala gramofonowi odtworzyć ciepłe, szczegółowe, autentyczne brzmienie analogowe zgodnie z zamierzeniem.

Główne cechy:
· POPRAWIA JAKOŚĆ DŹWIĘKU - Dodaje masy płycie, redukując niepożądane wibracje i rezonans. Zapewnia mocniejszy bas, wyraźniejszy środek pasma i szerszą scenę dźwiękową, co daje bardziej angażujące wrażenia słuchowe.
· WYRÓWNUJE LEKKO ODKSZTAŁCONE PŁYTY - Nacisk w dół pomaga spłaszczyć niewielkie odkształcenia, zapewniając stały kontakt igły z rowkiem i zmniejszając przeskakiwanie lub zniekształcone odtwarzanie.
· METALOWA KONSTRUKCJA O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI - Precyzyjnie wykonana ze stopu aluminium, zapewnia optymalny rozkład masy i długotrwałą trwałość.
· ZWIĘKSZA STABILNOŚĆ PRĘDKOŚCI - Zwiększa bezwładność obrotową talerza, pomagając wygładzić wahania prędkości wynikające z nierównej pracy paska lub silnika, aby uzyskać stabilniejszą wysokość dźwięku i timing.
· MIĘKKA PODSTAWA ANTYPOŚLIZGOWA - Spód posiada miękką welurową podkładkę, która chroni cenne etykiety płyt winylowych i zapobiega przesuwaniu się podczas odtwarzania.
· UNIWERSALNE DOPASOWANIE - Standardowy otwór centralny pasuje do większości trzpieni gramofonowych. Kompatybilny z płytami 12-, 10- i 7-calowymi. Działa z gramofonami paskowymi i z napędem bezpośrednim.

Sposób użycia:
31. Umieść płytę na talerzu gramofonu tak jak zwykle.
32. Trzymaj docisk do płyt za boki (nie za górną krawędź) i ustaw go centralnie bezpośrednio nad trzpieniem.
33. Powoli opuść docisk na płytę, prowadząc trzpień przez otwór centralny.
34. Pozwól, aby docisk spoczął całkowicie na płycie. Podstawa antypoślizgowa powinna stykać się z obszarem etykiety, a nie z rowkami.
35. Uruchom gramofon i ciesz się lepszym dźwiękiem.
36. Po odtwarzaniu podnieś docisk pionowo do góry i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
Wskazówka: Zawsze zakładaj i zdejmuj docisk przy zatrzymanym gramofonie (nie podczas obrotu). Zapobiega to wypadkom i chroni igłę.

Wskazówki dotyczące przechowywania:
✅ Przechowuj na miękkiej powierzchni (ściereczka, podkładka silikonowa), aby zapobiec zarysowaniu metalowego wykończenia
✅ Gdy nie jest używany, przechowuj w oryginalnym pudełku lub filcowym woreczku
❌ Nie układaj ciężkich przedmiotów na docisku
❌ Unikaj upuszczania na twarde powierzchnie
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Jazyk: čeština
Stabilizátor vinylových desek s vodováhou
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Popis produktu:
Jedinečné kouzlo vinylu spočívá v jeho teplém analogovém zvuku, ale vibrace, zvlněné desky a nestabilní rychlost často kazí poslechový zážitek. Tento stabilizátor vinylu minimalizuje vibrace a zvlnění, stabilizuje rychlost přehrávání a umožňuje vašemu gramofonu reprodukovat teplý, detailní a autentický analogový zvuk tak, jak byl zamýšlen.

Klíčové vlastnosti:
· ZLEPŠUJE KVALITU ZVUKU - Přidává desce hmotnost, čímž snižuje nežádoucí vibrace a rezonance. Výsledkem jsou pevnější basy, čistší středy a rozšířená zvuková scéna pro působivější poslech.
· VYROVNÁVÁ MÍRNĚ ZVLNĚNÉ DESKY - Tlak směrem dolů pomáhá vyrovnat drobné prohnutí, zajišťuje konzistentní kontakt hrotu s drážkou a snižuje přeskakování nebo zkreslené přehrávání.
· KOVOVÁ KONSTRUKCE S VYSOKOU HUSTOTOU - Přesně opracováno z hliníkové slitiny pro optimální rozložení hmotnosti a dlouhou životnost.
· ZVYŠUJE STABILITU RYCHLOSTI - Zvyšuje rotační setrvačnost talíře, čímž pomáhá vyhladit kolísání rychlosti způsobené nepravidelnostmi řemenu nebo motoru pro stabilnější tón a časování.
· MĚKKÁ PROTISKLUZOVÁ ZÁKLADNA - Spodní strana je vybavena měkkou sametovou podložkou, která chrání cenné etikety vinylových desek a zabraňuje klouzání během přehrávání.
· UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ - Standardní konstrukce středového otvoru pasuje na většinu gramofonových trnů. Kompatibilní s deskami 12", 10" a 7". Funguje s gramofony s řemínkovým i přímým náhonem.

Použití:
37. Položte desku na talíř gramofonu jako obvykle.
38. Držte závaží na desku za boky (ne za horní okraj) a vycentrujte jej přímo nad trnem.
39. Pomalu spusťte závaží na desku a veďte trn středovým otvorem.
40. Nechte závaží plně spočinout na desce. Protiskluzová základna by se měla dotýkat oblasti etikety, nikoli drážek.
41. Spusťte gramofon a vychutnejte si lepší zvuk.
42. Po přehrávání zvedněte závaží rovně nahoru a uložte jej na bezpečné místo.
Tip: Závaží vždy pokládejte a sundávejte, když je gramofon zastavený (neotáčí se). Tím zabráníte nehodám a ochráníte hrot.

Tipy pro skladování:
✅ Skladujte na měkkém povrchu (hadřík, silikonová podložka), aby nedošlo k poškrábání kovové povrchové úpravy
✅ Pokud se nepoužívá, uchovávejte v původní krabici nebo plstěném pouzdře
❌ Nepokládejte na závaží těžké předměty
❌ Zabraňte pádu na tvrdé povrchy
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Jazyk: slovenčina
Stabilizátor vinylových platní s vodováhou
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Popis produktu:
Jedinečné čaro vinylu spočíva v jeho teplom analógovom zvuku, ale vibrácie, zvlnené platne a nestabilná rýchlosť často kazia zážitok z počúvania. Tento stabilizátor vinylu minimalizuje vibrácie a zvlnenie, stabilizuje rýchlosť prehrávania a umožňuje gramofónu reprodukovať teplý, detailný a autentický analógový zvuk tak, ako bol zamýšľaný.

Kľúčové vlastnosti:
· ZLEPŠUJE KVALITU ZVUKU - Pridáva platni hmotnosť, čím znižuje nežiaduce vibrácie a rezonanciu. Výsledkom sú pevnejšie basy, čistejšie stredy a rozšírená zvuková scéna pre pútavejší zážitok z počúvania.
· VYROVNÁVA MIERNE ZVLNENÉ PLATNE - Tlak smerom nadol pomáha vyrovnať menšie prehnutia, zabezpečuje stály kontakt hrotu s drážkou a znižuje preskakovanie alebo skreslené prehrávanie.
· KOVOVÁ KONŠTRUKCIA S VYSOKOU HUSTOTOU - Presne opracovaná z hliníkovej zliatiny pre optimálne rozloženie hmotnosti a dlhodobú odolnosť.
· ZVYŠUJE STABILITU RÝCHLOSTI - Zvyšuje rotačnú zotrvačnosť taniera, čím pomáha vyhladzovať výkyvy rýchlosti spôsobené nepravidelnosťami remeňa alebo motora pre stabilnejšiu výšku tónu a časovanie.
· MÄKKÁ PROTIŠMYKOVÁ ZÁKLADŇA - Spodná strana má mäkkú zamatovú podložku, ktorá chráni cenné etikety vinylových platní a zabraňuje šmýkaniu počas prehrávania.
· UNIVERZÁLNE POUŽITIE - Štandardný dizajn stredového otvoru pasuje na väčšinu gramofónových tŕňov. Kompatibilné s 12", 10" a 7" platňami. Funguje s gramofónmi s remeňovým aj priamym pohonom.

Použitie:
43. Položte platňu na tanier gramofónu tak, ako obvykle.
44. Držte závažie na platňu za boky (nie za horný okraj) a vycentrujte ho priamo nad tŕňom.
45. Pomaly spustite závažie na platňu a veďte tŕň cez stredový otvor.
46. Nechajte závažie úplne spočinúť na platni. Protišmyková základňa sa má dotýkať oblasti etikety, nie drážok.
47. Spustite gramofón a vychutnajte si lepší zvuk.
48. Po prehrávaní zdvihnite závažie priamo nahor a uložte ho na bezpečné miesto.
Tip: Závažie vždy pokladajte a odstraňujte, keď je gramofón zastavený (neotáča sa). Predídete tak nehodám a ochránite hrot.

Tipy na skladovanie:
✅ Skladujte na mäkkom povrchu (handrička, silikónová podložka), aby ste zabránili poškriabaniu kovovej povrchovej úpravy
✅ Keď sa nepoužíva, uchovávajte v pôvodnej krabici alebo plstenom vrecku
❌ Neklaďte na závažie ťažké predmety
❌ Vyhnite sa pádu na tvrdé povrchy
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Sprache: Deutsch
Schallplatten-Stabilisator mit Wasserwaage
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Produktbeschreibung:
Der besondere Reiz von Vinyl liegt im warmen analogen Klang. Vibrationen, verzogene Platten und instabile Geschwindigkeit können das Hörerlebnis stören. Dieser Stabilisator reduziert Vibrationen und Verformungen, stabilisiert die Wiedergabe und unterstützt einen warmen, detailreichen Klang.

Hauptmerkmale:
· VERBESSERT DIE KLANGQUALITÄT - Fügt der Platte Masse hinzu und reduziert Vibrationen und Resonanzen. Das Ergebnis sind straffere Bässe, klarere Mitten und eine breitere Klangbühne.
· GLÄTTET LEICHT VERZOGENE SCHALLPLATTEN - Der Druck nach unten hilft, leichte Verformungen zu glätten, sorgt für gleichmäßigen Nadelkontakt und reduziert Springen.
· METALLKONSTRUKTION MIT HOHER DICHTE - Präzise aus Aluminiumlegierung gefertigt, für gute Gewichtsverteilung und lange Haltbarkeit.
· ERHÖHT DIE GESCHWINDIGKEITSSTABILITÄT - Erhöht die Rotationsträgheit des Tellers und gleicht Schwankungen durch Riemen oder Motor für stabilere Tonhöhe und Timing aus.
· WEICHE RUTSCHFESTE BASIS - Das weiche Samtpad auf der Unterseite schützt die Etiketten und verhindert ein Verrutschen während der Wiedergabe.
· UNIVERSELL PASSEND - Standard-Mittelloch für die meisten Plattenspielerspindeln. Geeignet für 12-, 10- und 7-Zoll-Platten sowie Riemen- und Direktantrieb.

Anwendung:
49. Legen Sie die Platte wie gewohnt auf den Plattenteller.
50. Halten Sie das Plattengewicht an den Seiten (nicht an der oberen Kante) und zentrieren Sie es direkt über der Spindel.
51. Senken Sie das Gewicht langsam auf die Platte ab und führen Sie die Spindel durch das Mittelloch.
52. Lassen Sie das Gewicht vollständig auf der Platte ruhen. Die rutschfeste Basis sollte den Etikettenbereich berühren, nicht die Rillen.
53. Starten Sie den Plattenspieler und genießen Sie den verbesserten Klang.
54. Heben Sie das Gewicht nach der Wiedergabe gerade nach oben an und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
Profi-Tipp: Setzen Sie das Gewicht nur bei gestopptem Plattenspieler auf und nehmen Sie es ebenso ab. So vermeiden Sie Unfälle und schützen die Nadel.

Aufbewahrungstipps:
✅ Auf einer weichen Oberfläche (Tuch, Silikonpad) aufbewahren, um Kratzer auf der Metalloberfläche zu vermeiden
✅ Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung oder in einem Filzbeutel aufbewahren
❌ Keine schweren Gegenstände auf das Gewicht legen
❌ Nicht auf harte Oberflächen fallen lassen
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